附件1：停车楼反恐防暴装备采购项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| 1 | 多功能警用腰带 | 外观1、带体及各种编织带外观平直规整，无跳丝，无线结，各种材料表面无残次；2、腰带钎子边缘平整光滑，无毛刺、无锐边、无划痕，钎子插合牢固、端正，对位准确，插拔灵活；3、各部位铆合牢固、位置准确，扣件开合顺畅、松紧适宜。铆钉、四件子母扣无破损、变形；4、装具套缝合牢固，线路规整，针码均匀，扣合对位准确，边缘规整，不得断线、跳线，无脱线、无线头。双线间距、缝线距边宽窄一致，挂袢端正平直； |
| 2 | 警用甩棍 | 伸缩警棍由三节金属圆柱管组成，加力后伸展，靠圆管的圆锥结合面的摩擦力锁定。警棍由端盖、握把（由压铸铝合金材料的握把及橡胶材料的握把套组成）、中管、前管和球头等主要零、部件组成。 |
| 3 | 执法记录仪 | 设备的质量（外接设备除外）≤165g。颜色：设备外表主体颜色应为黑色。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸应≤85mm×65mm×35mm（长×宽×高）。执法记录仪摄像头的水平视场角在三种常用分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296）条件下均应≥120°。 |
| 4 | 警用腰叉 | 管体：Φ≥3.45cm(后手持杆)，Φ≥28cm(前加长杆)；壁厚：≥3cm，收缩：≤152cm，伸长：≥213cm |
| 5 | 法式盾牌 | 执行标准：符合GA 422-2008《防暴盾牌》标准 |
| 6 | 肩灯 | 重量：46g尺寸：75\*35\*25mm灯珠：5颗电源：2节7号干电池工作模式：常亮、频闪、跑马灯灯光颜色：红蓝 |
| 7 | 土匪服头套 | 型号：1孔 2孔 3孔由棉料组成，穿戴舒适，透气性好，不影响视听 |
| 8 | 头盔 | 材质：PC强化材料 颜色：黑色磨砂 重量：0.8kg |
| 9 | 防爆毯 | 盖毯规格：面幅1620×1620mm，重量≥12.5千克，盖毯结构为：外套布+8层高强机织布+外形尺寸为720mm×720mm的加强层，加强层由60层高性能聚乙烯纤维无纬布制作。盖毯中间有直径290mm的泄爆孔。标准套装带防爆毯专用滚轮包。 |
| 10 | 交通指挥棒 | 大小：长度 30CM 直径 4CM电源：3节AAA号电池警笛：报警警示声暴闪方式 闪光-长亮-照明- 关闭 |
| 11 | 防刺背心 | 材料：合金材料；防护面积：0.3㎡；执行标准：《GA68-2008警用防刺服》 |
| 12 | 防割手套 | 外观:表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷；材料:采用超高分子聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；防割性能：切割周数大于7周，切割系数为2.71；尺寸:112mm\*251mm；8、执行标准:《GA614-2006警用防割手套》； |