附件1

出租车蓄车场广播系统采购项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防水音柱 | 防水单元，室内外均宜，使用寿命长，声音清晰、明亮。  | 10 | 只 |
| 2 | 功放 | 2路话筒，3路线路输入，六分区独控。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能播放器 | 可以支持播放(.MP3 WMA; WAV OGG;APE;FLAC;DTS;RA .AAC .AMR;ATRC;.APE)等多种音乐格式。支持电脑编程 | 1 | 台 |
| 4 | 鹅颈话筒 |  | 1 | 只 |
| 5 | 安装调试 | 设备运输、安装、调试 | 1 | 项 |
| 6 | 音箱线 | 2\*200C | 1200 | 米 |