附件1：

天府机场停车场服务部关于停车楼、出租车蓄车场安全服务设施采购项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
|
| **一** | **停车楼吊装限高杆工程** |  |  |
| 1 | 限高杆吊点钢板150\*100\*10mmΦ12圆钢吊耳 | 块 | 2 |
| 2 | 330mm长Φ14圆钢吊耳 | 个 | 4 |
| 3 | Φ89\*4mm封堵板 | 块 | 2 |
| 4 | Φ89\*5mm吊杆7.5m长 | m | 7.5 |
| 5 | 14mm钢丝绳安装 | m | 4 |
| 6 | M15国标绳卡 | 个 | 12 |
| 7 | 固定膨胀M12\*140MM | 颗 | 8 |
| 8 | 反光漆涂刷（黄黑） | m | 7.5 |
| 9 | 限高杆安装 | 工日 | 2 |
| 10 | 安全疏导指挥人员 | 工日 | 0.5 |
| 11 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 12 | 材料运输费 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二** | **新增出租车蓄车区防雨棚工程** |  |  |
| 13 | 机械作业面除草场地平整 | ㎡ | 481.44 |
| 14 | 零星砖砌体（砌筑水沟） | m | 20 |
| 15 | 零星抹灰（水沟） | m | 40 |
| 16 | 水泥沟盖板（450\*750） | m | 20 |
| 17 | 150mm厚级配碎石回填平整基层 | m³ | 72 |
| 18 | 150mm厚C25混凝土浇筑休息区面层 | m³ | 72 |
| 19 | 建渣清运 | 车 | 2 |
| 20 | 完工保洁 | ㎡ | 480 |