附件1：天府机场停车场服务部关于安全交通防护设施采购项目内容

项目要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 橡胶减数带 | 300宽\*500mm长\*50厚重型减数带 | 61.6 | 米 |
| 活动花岗石圆球 | 圆球直径500mm、550mm高 | 56 | 个 |
| U型挡车杆 | 2200\*900mm含地面钻孔，U型杆制安，刷反光油漆及混凝土浇筑 | 11 | 套 |
| 水除线标线台班 | 1.名称：地面热熔标线清除＜80㎡ 2.具体内容满足设计及施工要求 | 1 | 台班 |
| 新画热容标线 | 1.部位：地面 2.材料品种：热熔漆 3.工艺：喷涂 4.线型：箭头 | 1 | 台班 |
| 材料运输费 |  | 1 | 项 |