附件1：

**天府机场停车场服务部关于公共区停车场卫生间改造采购项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** |
| **一** | **调度室一层男卫改造** |  |  |
| 1 | 施工打围（及告示牌） | m | 20 |
| 2 | 拆除卫生间小便隔板 | 套 | 4 |
| 3 | 拆除卫生间小便器 | 套 | 4 |
| 4 | 拆除墙地砖 | ㎡ | 15.96 |
| 5 | 室内基层剔凿 | ㎡ | 15.96 |
| 6 | 新增排水管道开槽切割 | m | 8.6 |
| 7 | 沟槽土方开挖深800mm | m | 6.2 |
| 8 | 新增给水管道开槽 | m | 9.6 |
| 9 | PPR给水管道安装（管径综合） | m | 9.6 |
| 10 | UPVC排水管道安装（管径综合） | m | 8.5 |
| 11 | 回填及垫层浇筑 | ㎡ | 6 |
| 12 | 零星墙面一般抹灰 | ㎡ | 15.96 |
| 13 | 双层丙纶防水铺设 | ㎡ | 15.96 |
| 14 | 零星水泥砂浆保护层 | ㎡ | 15.96 |
| 15 | 墙地面瓷砖粘贴 | ㎡ | 15.96 |
| 16 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 |
| 17 | 安装蹲便器 | 个 | 3 |
| 18 | 安装蹲便器冲洗阀 | 套 | 3 |
| 19 | 卫生间隔板安装 | 套 | 3 |
| 20 | 局部吊顶拆安修复（水管碰头） | 工日 | 1 |
| 21 | 总坪污水井开洞接入 | 次 | 1 |
| 22 | 建渣清运 | 车 | 2 |
| 23 | 完工保洁 | ㎡ | 42 |
| **二** | **业务用房一层男卫改造** |  |  |
| 24 | 施工打围（及告示牌） | m | 20 |
| 25 | 拆除卫生间小便隔板 | 套 | 2 |
| 26 | 拆除卫生间小便器 | 套 | 2 |
| 27 | 拆除墙地砖 | ㎡ | 14.54 |
| 28 | 室内基层剔凿 | ㎡ | 14.54 |
| 29 | 新增排水管道开槽切割 | m | 14.54 |
| 30 | 沟槽土方开挖深800mm | m | 11 |
| 31 | 新增给水管道开槽 | m | 3.6 |
| 32 | PPR给水管道安装（管径综合） | m | 3.6 |
| 33 | UPVC排水管道安装（管径综合） | m | 13 |
| 34 | 回填及垫层浇筑 | ㎡ | 11 |
| 35 | 零星墙面一般抹灰 | ㎡ | 14.54 |
| 36 | 双层丙纶防水铺设 | ㎡ | 14.54 |
| 37 | 零星水泥砂浆保护层 | ㎡ | 14.54 |
| 38 | 墙地面瓷砖粘贴 | ㎡ | 14.54 |
| 39 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 |
| 40 | 安装蹲便器 | 个 | 2 |
| 41 | 安装蹲便器冲洗阀 | 套 | 2 |
| 42 | 卫生间隔板安装 | 套 | 2 |
| 43 | 局部吊顶拆安修复（水管碰头） | 工日 | 1 |
| 44 | 总坪污水井开洞接入 | 次 | 1 |
| 45 | 建渣清运 | 车 | 2 |
| 46 | 完工保洁 | ㎡ | 75 |